M-D PRO Distribuido por ZeroDocs.com

SECCIÓN 09 30 43 - ACCESORIOS DE BALDOSAS

1. GENERAL
	1. PRESENTACIONES
		1. Presentaciones de acciones:
			1. Datos del producto: Datos descriptivos y atributos del producto del fabricante.
	2. CONTROL DE LA CALIDAD
		1. Calificaciones del instalador: Empresa especializada en los trabajos de esta Sección, con una experiencia mínima de [2] [\_\_] años.
2. PRODUCTOS
	1. FABRICANTES
		1. Los documentos del contrato se basan en los productos de M-D PRO, [www.mdpro/prova](https://www.mdpro.com/prova).
		2. Substituciones: [Consulte la División 01.] [No está permitido.]
	2. MATERIALES
		1. Base para baldosas:
			1. Producto: Prova-Flex.
			2. Descripción: Membrana ligera de desacoplamiento.
			3. Cumple con la norma ANSI A118.12.
			4. Valoración: Clasificación de rendimiento extrapesado, probado según ASTM C627.
			5. Espesor: 0.16 pulg (4 mm).

\*\*\*\* OR \*\*\*\*

* + 1. Base para baldosas:
			1. Producto: Prova Flex-Heat.
			2. Descripción: Membrana ligera de desacoplamiento con capacidad de cable calefactor.
			3. Cumple con la norma ANSI A118.12.
			4. Valoración: Clasificación de rendimiento extrapesado, probado según ASTM C627.
			5. Espesor: 0.26 pulg (6.5 mm).

\*\*\*\* OR \*\*\*\*

* + 1. Base para baldosas:
			1. Producto: Protegga Plus.
			2. Descripción: Membrana ligera de desacoplamiento.
			3. Cumple con la norma ANSI A118.12.
			4. Valoración: Clasificación de rendimiento extrapesado, probado según ASTM C627.
			5. Espesor: 0.16 pulg (4 mm).
		2. Plato de ducha:
			1. Producto: Prova Pan.
			2. Descripción: Plato de ducha inclinado prefabricado.
			3. Densidad: 2.75 lb/pie3 (44.05 kg/m3).
			4. Tamaño y ubicación del drenaje: [48 pulg. x 48 pulg. (122 cm x 122 cm), drenaje central.] [32 pulg. x 60 pulg. (81 cm x 152 cm), drenaje desplazado.] [32 pulg. x 60 pulg. (81 cm x 152 cm), drenaje central.]
			5. Accesorios: Extensión de Prova Pan, según sea necesario para adaptarse a las condiciones del proyecto.
		3. Plato de ducha:
			1. Producto: Prova Pan-Multi.
			2. Descripción: Plato de ducha inclinado prefabricado.
			3. Densidad: 3.5 lb/pie3 (56.06 kg/m3).
			4. Tamaño: 60 pulg. x 60 pulg. x 7/8 pulg. espesor (152 cm x 152 cm x 2.2 cm espesor).
			5. Ubicación del drenaje: Central
			6. Extensiones: - Multi-Extensión de Prova Pan, según sea necesario para adaptarse a las condiciones del proyecto.

\*\*\*\* OR \*\*\*\*

* + 1. Plato de ducha:
			1. Producto: Prova Linear Pan.
			2. Descripción: Plato de ducha inclinado prefabricado.
			3. Densidad: 2.75 lb/pie3 (44.05 kg/m3).
			4. Tamaño: 22.5 pulg. x 24 pulg. x 1-5/8 pulg espesor (57 cm x 61 cm x 4.1 cm espesor)
			5. Accesorios: Proporcione lo necesario para adaptarse a las condiciones del proyecto.
				1. Extensiones Prova Linear Pan.
				2. Soportes laterales.
				3. Tiras de relleno
		2. Impermeabilización de duchas:
			1. Producto: Prova-Mat.
			2. Descripción: Membrana impermeabilizante de baja permeabilidad.
			3. Cumple con la norma ANSI A118.10.
			4. Transmisión de vapor de agua: Máximo 0.115 perms, probado según ASTM E96/E96M.
			5. Espesor: 0.43 mm.
			6. Accesorios:
				1. Tira de sellado de juntas: Prova Joint.
				2. Esquinas prefabricadas: ProvaCorner.
				3. Sello de tubería: Prova Pipe Seal.
		3. Drenajes de ducha:
			1. Producto: Prova Drain.
			2. Descripción: Cuerpo de drenaje revestido de [ABS] [PVC] con tapa de drenaje de [acero inoxidable] [cromo] [latón] bronce] grafito] [negro].
			3. Cumple con la norma ASME A112.18.2-2020/CSA B125.2-20.
		4. Drenajes de ducha:
			1. Producto: Prova Drain Plus.
			2. Descripción: Cuerpo de drenaje revestido de [ABS] [PVC] con tapa de drenaje de [acero inoxidable] [cromo] [latón] bronce] grafito] [negro].
			3. Cumple con la norma ASME A112.18.2-2020/CSA B125.2-20.
			4. Anillo adaptador para conexión a componentes existentes de drenajes de 3 piezas/anillo de sujeción.
		5. Drenajes Lineales:
			1. Producto: Prova Linear Drain.
			2. Descripción: Cuerpo de drenaje revestido con membrana impermeabilizante adherida a la brida de drenaje.
			3. Cumple con la norma ASME A112.18.2-2020/CSA B125.2-20.
			4. Ancho: [24 pulg. (61 cm)] [36 pulg. (91 cm)] [42 pulg. (107 cm)].
			5. Rejilla de drenaje: Prova Linear Grate.
		6. Nichos prefabricados:
			1. Producto: Prova Niche.
			2. Descripción: Tablero de soporte de baldosas prefabricadas.
			3. Cumple con IAPMO PS 106.
			4. Dimensiones interiores: [16 pulg. x 16 pulg. (40.6 cm x 40.6 cm)] [24 pulg. x 16 pulg. (61 cm x 40.6 cm)] [33 pulg. x 16 pulg. (83.8 cm x 40.6 cm)].
			5. Estanterías: [Ninguno.] [Estantes de vidrio laminado transparente de 3/8 pulgadas (9.5 mm) de espesor, [uno] [dos] por nicho.]
		7. Bordes de ducha prefabricados:
			1. Producto: Prova Curb.
			2. Descripción: Bordillo de ducha prefabricado de poliestireno expandido de perfil bajo.
			3. Densidad: 3.0 PCF.
			4. Tamaño: 4-1/2 pulg. (11 cm) x 4 pulg. (10 cm) x [48 pulg. (122 cm)] [60 pulg. (152 cm)] de largo.
		8. Bordes de baldosas:
			1. Producto: Prova Tile Edge.
			2. Material: Aluminio.
			3. Color y acabado: [Acabado fresado.] [Anodizado, acabado [cepillado] [brillante], color [\_\_\_\_] [a elegir entre toda la gama de colores del fabricante] [Pintura en polvo, [\_\_\_\_] color [a elegir entre toda la gama de colores del fabricante].
			4. Perfiles:
				1. Borde de baldosa plano.
				2. Borde de baldosa redondo.
				3. Esquina exterior redonda.
				4. Esquina interior redonda.
				5. Borde de baldosa cuadrada.
				6. Esquina cuadrada.
				7. Zócalo de cerámica.
				8. Esquina de zócalo de cerámica.
				9. Moldura en J.
				10. Adaptador de Cerámica
				11. Reductor Cerámico
				12. Borde de escalera de baldosas cerámicas.
				13. Borde de escalera de baldosas decorativo.
				14. Borde decorativo de doble uso.
				15. Mostrador/borde de escalera.
				16. Esquina del mostrador.
				17. Moldura en T.
				18. Reductor de moldura en T.
				19. Listón de escalera antideslizante con inserción de vinilo.
				20. Protección de bordes cerámica.
				21. Junta de dilatación de alta resistencia con inserto de vinilo.

\*\*\*\* OR \*\*\*\*

* + 1. Bordes de baldosas:
			1. Material: Acero inoxidable.
			2. Perfiles:
				1. Borde de baldosa plano.
				2. Borde de baldosa redondo.
				3. Esquina redonda.
				4. Borde de baldosa cuadrada.
				5. Esquina cuadrada.

\*\*\*\* OR \*\*\*\*

* + 1. Bordes de baldosas:
			1. Material: PVC:
			2. Perfiles:
				1. Borde de vinilo de la baldosa.
				2. Tapón en J de vinilo.
				3. Borde de vinilo de alto tránsito– Plano.
				4. Borde De vinilo de alto tránsito– Redondo.
				5. Esquina redonda.
				6. Junta de dilatación
1. EJECUCIÓN
	1. INSTALACIÓN
		1. Instalar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

FIN DE LA SECCIÓN